附件1

液化石油气钢瓶安全使用一般性要求

一、气瓶

（一）二维码

气瓶应有两个二维码，一个是气瓶阀门码，一个是气源追溯码。

（二）有效期气瓶使用年限最长不超过8年，每4年检测一次。气瓶制造年、月份在气瓶码上扫码体现；气瓶超过制造日期4年的，应当检测，检测年、月份在角阀与瓶体连接处的检验环上。

（三）使用场所

气瓶使用场所应通风良好，不得设置在起居室、卧室、卫生间、地下室、半地下室和高层住宅内，且室温不应高于45℃；气瓶应保持直立使用，与燃气器具的净距不应小于0.5m，商业餐饮用户场所存气总重量超过100千克（6瓶以上15千克）时，应设置专用瓶组间或瓶库，严禁与燃气器具布置在同一场所；同一用气场所不得使用两种或两种以上的气源。

1. 燃气器具

燃气器具铭牌上标注的燃气类别应与使用的燃气一致；燃气器具应有熄火保护等安全控制装置，禁止使用国家明令淘汰或年限已满的燃气器具；家用燃气热水器应选用半密闭强制排气式和密闭式；燃气器具燃烧产生的烟气必须排至室外；商业餐饮用户大锅灶、中餐炒菜灶应有排烟设施，大锅灶的炉膛或烟道处应设爆破门。

1. 调压器

调压器壳体外观应无明显缺陷；居民用户使用的调压器应为固定式不可调调压器；调压器出气口连接应采用螺纹连接，使用插入式连接时应有防脱落措施。

四、燃气器具连接

燃气器具连接软管应使用燃气专用不锈钢波纹软管、金属包覆软管，软管使用年限不低于燃气器具使用年限；软管应无变硬或龟裂损坏，插入式连接时应有防脱落措施；燃气器具连接软管长度不得超过2米，中间不得有接头，连接时不得使用三通；商业餐饮用户存在多个用气点时，宜采用硬管连接。

五、报警器

现场查验厨房有无安装探测液化石油气的报警器，报警器是否安装于距离地面不高于30cm的区域，报警器的探测范围应覆盖用气区域。

六、钢瓶周围是否堆放杂物或易燃易爆物品

严禁在钢瓶周围堆放杂物或易燃易爆物品。